-1000

-500 0 500 1000

Heat flux, MW

-1000

-500 0 500 1000

Heat flux, MW

0 1 2 3 4 5 6 7 -100

0

100

200

Mean flow, cm/s

% of input flux

<Tivi>

<Ti><vi>