0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1}

10^0

Power spectra of along-axis current component spectral density

N mooring S mooring

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 Coherence and phase (>95%), S vs N moorings

Frequency, hr^{- 1}

Coherence 2

N=1775; NFFT=256; Windowwidth=256; EDOF=9.24479; overlap=0

-180

-135 -90 -45 0 45 90 135 180

Phase