(a)

129˚ 07' 129˚ 06' 129˚ 05' 129˚ 04'

47˚ 54'

47˚ 55'

47˚ 56'

47˚ 57'

47˚ 58'

47˚ 59'

2100

2100

2200

2200

2200

2200

2300

2300

SD

HR

Ma

Mo

C

D

CB

Q

(b)

129˚ 06' 00" 129˚ 05' 30"

47˚ 56' 45"

47˚ 57' 00"

2200

Current Meter

SD

HR

Ma

Mo

C

D

CB

Q

(c)

129˚ 05' 30" 129˚ 05' 00" 129˚ 04' 30"

47˚ 58' 30"

47˚ 59' 00"

2100

2150

SD

HR

Ma

Mo

C

D

CB

Q