0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

-4000

-2000

0

2000

4000

6000

8000

10000

Elapsed time, hr

Net flux, MW

Current: cm200, Input flux: 600MW Instantaneous H_h Mean(H_h) Source H