4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500

5800

5900

6000

6100

6200

6300

6400

6500 yellow > 0.2 ^oC red > 0.5 ^oC

ABE50 tracklines withΔθ locations

X, m

Y, m

* = single pass start o = single pass end