0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

-100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 0.03 0.06 0.12

0.25

0.5

1

Ratio of Horizontal to Vertical T Gradient [oC/km]

km off axis km below axis

0.03 0.06

0.12

0.25 0.5

1