175 180 185 190 195 200 205 210 -25

-20

-15

-10

-5

0 Final Deformations Near Surface

Distance off axis (km)

Depth below ridge (km)

1km grid, x0=1:5:35