92 92.5 93 93.5 94 94.5

-2500

-2400

-2300

-2200

-2100

-2000

-1900

-1800

-1700

-1600

-1500

REVEL0501 X profile

Transmissivity [%]

Depth [m]