2:N ABE45 (0.068)

1.3,5.0

1:S ABE45 (0.055)

Z [m]

1.4 -2200

-2150

-2100

3:N ABE46 (0.069)

1.9,13.8

4:S ABE46 (0.077)

2.1,4.2 -2200

-2150

-2100

5:N ABE50 (0.079)

1.8,115.7

X [m]

0 100 200 300

0 0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09 0.1

6:S ABE50 (0.059)

1.0,6.4

X [m] oC

0 100 200 300

-2200

-2150

-2100