20 40 60 80 100

<Hh>, % of H

source

<Tivi>

<Ti><vi>

0 1 2 3 4 5 6 7 0

100

200

300

400 std(H h), % of H

Mean flow, cm/s

std(Tivi) std(Ti<vi>) std(<Ti>vi)